Data/hora: 11/06/2024 16:54:45

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 30/08/2005
Data da última atualização: | 30/08/2005
Autoria: | PEREIRA, M. F. L.; CRUVINEL, P. E.; SAITO, J. H.
Título: | Uso de arquitetura DPS para otimizar o desempenho da reconstrução de imagens tomográficas com wavelets.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS DE ALTO DESEMPENHO - WSCAD, 2., 2001, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: Brazilian Computer Society-SBC, 2001. p. 119-126.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esse trabalho apresenta um sistema para reconstrução de imagens tomográficas usando uma plataforma paralela dedicada para o minitomógrafo de solos da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Foram utilizado dois processadores TMS5320C40 acoplados a módulos TIM-40...
Palavras-Chave: | Aplicações Agrícolas; C Paralelo; DSP; Reconstrução de Imagens Tomográficas; TMS320C40.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8949-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00041 -  - 2001.00041 - DIS