Data/hora: 19/06/2024 20:43:46

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 10/01/2008
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | COELHO, E. F.; SILVA, A. J. P. da; PINHO, R. E. da C. de; SANTANA, J. A. do V.
Afiliação: | Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Alisson Jadavi Pereira da Silva, UFRB; Roque Emmanuel da Costa de Pinho, UFRB; José Antônio do Vale Santana.
Título: | Evapotranspiração da bananeira pelo balanço de água no solo em dois sistemas de irrigação por microaspersão.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Bonito: [s.n.], 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A necessidade de estudos sobre o consumo hídrico da bananeira é imprescindível para adequação do manejo de irrigação e aumento da eficiência de uso de água nessa cultura. O trabalho foi feito com o objetivo de realizar o balanço hídrico no solo para a bananeira irrigada por dois diferentes sistemas de irrigação por microaspersão (S1- um microaspersor para quatro plantas com vazão de 35 L.h-1 e S2- um microaspersor de 70 L.h-1 para duas plantas, entre plantas, na fileira). Em cada caso, a umidade do solo foi monitorada por um sistema de aquisição de dados com TDR, que fez leituras em intervalos de 10 minutos em vários pontos de uma malha num plano vertical no entorno da planta. Os dados de umidade ao longo do tempo permitiram determinar a lamina de água infiltrada e extraída no solo e pela planta e o volume de água perdida por percolação.
Palavras-Chave: | Eficiencia do uso de agua.
Thesagro: | Balanço Hídrico; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/654629/1/Evapotranspiracao-da-bananeira-pelo-balanco-de-agua-no-solo-em-dois-sistemas-de-irrigacao-por-microaspersao.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23883-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS