Data/hora: 22/06/2024 11:24:22

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 24/02/1999
Data da última atualização: | 13/07/2018
Autoria: | SOUZA, C. M. A. de; PINTO, F. de A. de C.; MANTOVANI, E. C.; QUEIROZ, D. M. de.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Simulação e análise do processo de trilha e separação mecânica do milho-pipoca.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 2, n. 2, p. 212-218, 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da trilha mecanica na qualidade do milho-pipoca e desenvolver um programa computacional para simulacao do processo de trilha numa maquina com mecanismo de cilindro de barras e concavo. Os testes experimentais foram realizados utilizando-se duas variedades de milho pipoca, Zelia e CMS-43, combinadas com tres rotacoes do cilindro trilhador, 500, 600 e 700rpm. Analisou-se a capacidade de expansao e a eficiencia de separacao do concavo, em que a variedade Zelia apresentou maior capacidade de expansao e maior porcentagem de injuria em relacao a CMS-43. O erro na determinacao da eficiencia de separacao do concavo pelo modelo matematico implementado foi de 3,96%, considerado satisfatorio para aplicacoes em engenharia.
Palavras-Chave: | Danos mecanicos; Eficiencia; Eficiencia de separacao do concavo; Harvest; Separacao do concavo; Separation efficiency.
Thesagro: | Colheita; Dano Mecânico; Milho Pipoca; Zea Mays.
Thesaurus Nal: | mechanical damage; popcorn.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/53077/1/Simulacao-analise.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)

Exemplares:

CNPA - (13432-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS
CNPMS - (10543-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS