Data/hora: 18/06/2024 01:42:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	10/02/2003	
Data da última atualização: 	16/04/2019	
Autoria: 	SANTOS, C. R. dos; PINTO, J. M.	
Afiliação: 	CLEMENTE RIBEIRO DOS SANTOS, CPATSA; JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Perfil de distribuição de água de miniaspersor Rondo XL da "Plastro", em irrigação de hortas comunitárias.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 12., 2002, Uberlândia. Anais... Uberlândia: ABID, 2002.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O manejo adequado de um sistema de irrigação localizada visando obter ificiência de uso de água, requer a determinação do perfil de distribuição de água dos emissores utilizados em condições de campo. O propósito deste trabalho foi avaliar o desempenho do miniaspersor Rondo XL da Plastro, utilizado na irrigação de hortas comunitárias. Foram testados os sistemas de irrigação instalados na comunidade de Tancão (município de Tremendal) e de Lagoa do Mato (município de Jânio Quadros) todos compreendidos pela área de abrangência do Pró-Gavião, visando a determinação, do coeficiente de uniformidade e do perfil de distribuição de água do emissor na superfície do solo. Foi observado um maior valor do coeficiente de uniformidade CU relacionado à faixa de pressão entre 244,80 a 280,50 kPa. Por outro lado, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen CUC mostrou-se maior quando relacionado à faixa de pressão entre 336,0 a 408,0 kPa.	
Palavras-Chave: 	Horta comunitária; Projeto Gavião; Sistema de irrigação localizada.	
Thesagro: 	Agricultura Familiar; Hortaliça; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/25793/1/OPB228.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (25793-1) - UPC - AA - CD - 121 -  -  - DIS