Data/hora: 23/09/2024 13:54:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	17/09/2008	
Data da última atualização: 	01/04/2024	
Autoria: 	PINTO, J. M.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Viabilidade dos equipamentos para fertirrigação: desempenho e custos.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA IRRIGAÇÃO, 2.; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE USO MÚLTIPLO DA ÁGUA, 1., 2008, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CENTEC, 2008.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Existem ainda vários outros aspectos favoráveis à aplicação de fertilizantes através dos sistemas de irrigação localizada, todavia, o mais importante é que a aplicação seja feita de forma correta, a fim de evitar obstruções na tubulação e nos emissores. Os sistemas pressurizados são os mais indicados para fertirrigação, destacando-se a irrigação localizada, especialmente por gotejamento (Goldberg & Shmueli, 1970; Bresler, 1977), dado suas características e forma de aplicação de água pontual junto à zona de concentração das raízes das plantas. A utilização desse método de irrigação promove a melhoria da eficiência do uso dos fertilizantes, reduz as perdas dos fertilizantes por lixiviação, melhora o controle da concentração de nutrientes no solo (Bresler, 1977) e economiza mão-de-obra e energia. Os métodos de aplicação foram desenvolvidos para proporcionar uma alta uniformidade de aplicação, conforme a distribuição de água do sistema, numa eficiente e econômica alternativa, quando comparada com ás técnicas convencionais de aplicação.	
Palavras-Chave: 	Bomba injetora; Uso.	
Thesagro: 	Custo; Equipamento; Fertilizante; Fertirrigação; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	Fertigation; Irrigation.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/38724/1/OPB1871.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (38724-1) - UPC - AA - CD - 660 -  -  - DIS