Data/hora: 04/06/2024 10:03:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Café; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	29/07/2013	
Data da última atualização: 	07/04/2016	
Autoria: 	SOARES, S. F.; MORELI, A. P.; DONZELES, S. M. L.; PREZOTTI, L. C.	
Afiliação: 	SAMMY FERNANDES SOARES, SAPC; ALDEMAR POLONINI MORELI, INCAPER; SÉRGIO MAURÍCIO LOPES DONZELES, UFV; LUIZ CARLOS PREZOTTI, INCAPER.	
Título: 	Reúso da água na produção de café cereja descascado.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Brasília, DF: Embrapa Café, 2012	
Páginas: 	8 p.	
Série: 	(Embrapa Café. Circular técnica, 1).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de reduzir o volume de água empregado no processamento de café via úmida foi desenvolvido um sistema de remoção de resíduos de baixo custo, denominado ?Sistema de Limpeza de Águas Residuárias? (SLAR). Ele é constituído basicamente de caixas e peneiras que associam os processos de decantação e peneiramento e pode ser construído nas propriedades rurais.	
Palavras-Chave: 	Café cereja; Café maduro.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86772/1/Reuso-da-agua.pdf	
Registro original: 	Embrapa Café (CNPCa)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (54967-1) - EMB - FL - PP - 16527 - CAFÉ - 16527 - DIS
AI-SEDE - (54967-2) - EMB - FL - PP - 16527 - CAFÉ - 16527a - DIS
CNPCa - (813-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS