Data/hora: 23/09/2024 04:35:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	28/09/1999	
Data da última atualização: 	05/07/2006	
Autoria: 	NEUMAIER, N.; FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L.; QUEIROGA, J. M.	
Título: 	Abrigos moveis automaticos para o estudo a campo dos efeitos da seca em soja e outras culturas.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 1999, Londrina. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 1999.	
Páginas: 	p.374.	
Série: 	(Embrapa Soja. Documentos, 124).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A escassez de equipamentos de controle da precipitacao, para trabalhos a campo, tem sido limitante no desenvolvimento de pesquisa sobre a seca. Com o objetivo de suprir esta deficiencia foi desenvolvido, na Embrapa Soja, um sistema de abrigos moveis automaticos, com estrutura de aluminio e cobertura de telhas transparentes de fibra de vidro. Os abrigos deslocam-se, automaticamente, sobre trilhos de aco (22,9 m de comprimento) atraves de cremalheira conectada a motores eletricos estacionarios (1,0 hp) comandados por um dispositivos sensor de chuva, tambem desenvolvido pela Embrapa Soja. Este dispositivos liga/desliga chave de contato que acionam os motores, movendo os abrigos para cobrir as parcelas quando chove ou para descobri-las quando a chuva cessa. A velocidade de deslocamento dos abrigos sobre os trilhos e de 12,5 m/min. Cada abrigo mede 10 m de comprimento por 6,6 m de largura (66 m2). Uma area contigua adicional, de mesmo tamanho, e destinada ao estacionamento do abrigo. A estrutura de aluminio da cobertura pode ser ajustada para permitir vaos livres com duas distancias da superficie do solo (1,30m; 2,30 m) podendo ser usados tanto para as culturas de porte baixo (ex: soja, trigo) como para as de porte alto (ex. milho, girassol). Este sistema de abrigos permite a rotacao anual entre area util e area de estacionamento e o uso de maquinaria agricola de preparo do solo. O sistema tem apresentado bom funcionamento, entretanto, ainda necessita de melhorias no escoamento da agua e no isolamento da umidade difundida atraves do perfil do solo.	
Palavras-Chave: 	Abrigo; Control; Controle; Precipitacao; Precipitation; Protective coatings.	
Thesagro: 	Equipamento; Soja.	
Thesaurus Nal: 	equipment.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (16712-1) - UMT - PL - -- - PC 633.340981 - C749a - 5047 - DIS