Data/hora: 22/06/2024 13:58:16

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 23/09/2004
Data da última atualização: | 22/08/2022
Autoria: | CONCEIÇÃO, M. A. F.; COELHO, R. D.
Afiliação: | MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV; RUBENS DUARTE COELHO, ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
Título: | Efeito do vento sobre a distribuição de água por microaspersores sob diferentes condições operacionais.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 33., 2004, São Pedro, SP. Anais... Campinas, SP: Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2004. 1 CD-ROM.
Páginas: | Não paginado
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: A ação do vento pode modificar a distribuição de água nos sistemas de microaspersão, fazendo com que parte da água precipite fora da região radicular das culturas. No presente trabalho é estudado, através de simulação computacional, o efeito do vento sobre a distribuição de água de microaspersores sob diferentes condições operacionais. O programa computacional empregado nas simulações foi o SIRIAS (SImulación de RIego por ASpersión). Foram consideradas no estudo as distribuições de água para diferentes velocidades de vento, ângulos de lançamento do jato e alturas de instalação do microaspersor. Observou-se que a relação entre o volume que precipitou fora da área original (sem vento) e o volume total aplicado pelo microaspersor aumenta de forma potencial em relação à velocidade do vento e de forma linear em relação ao ângulo de lançamento do jato e à altura de instalação do microaspersor. PALAVRAS-CHAVE: Eficiência de aplicação, Irrigação, Simulação computacional WIND EFFECT ON MICROSPRINKLER WATER DISTRIBUTION UNDER DIFFERENT OPERATIONAL CONDITIONS ABSTRACT: Wind effect can modify microsprinkler water distribution by making part of the applied volume to precipitate outside the plant root area. The present work presents a computer simulation about this effect under different microsprinkler operational conditions. It was used the SIRIAS software. The study was carried out testing different wind speeds, jet angles and microsprinkler distances above the soil. It was observed that the relations between the water volume precipitated out side the original no wind area and the applied volume increase potentially with the wind speed and linearly with the jet angle and the emitter distance from the soil. KEYWORDS: Application efficiency, Computer simulation, Irrigation
Palavras-Chave: | Aplicação; Simulação computacional.
Thesagro: | Irrigação; Microaspersão; Vento.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/539629/1/ID5870.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (5870-1) - UPC - AA - DD - CD00065 -  -  - DIS