Data/hora: 10/06/2024 07:42:56

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 05/01/2006
Data da última atualização: | 05/01/2006
Autoria: | VAZ, C. M. P.; OLIVEIRA, J. C. CM.; REICHARDT, K.; CRESTANA, S.; CRUVINEL, P. E.; BACCHI, O. O. S.
Título: | Soil mechanical anlysis through gamma-ray attenuation.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Soil Technology, Cremlinger, v.5, p.319-325, 1992
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | A new soil mechanical analysis method based on the attenuation of a gamma-ray beam by a soil suspension under sedimentation is presented. The soil is initially dispersed by a classical method using 100g of soil and 50 cm3 of 1N NaOH brought up to a total volume  of 1 litre with distilled water.
Palavras-Chave: | Mechanical analysis.
Thesagro: | Clima.
Thesaurus Nal: | soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9103-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00063 -  - 1992.00063 - DIS