Data/hora: 09/06/2024 16:20:51

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 29/11/2019
Data da última atualização: | 24/05/2021
Autoria: | REIS, P. C. M. dos R.; REIS, L. P.; SOUZA, A. L. de; CARVALHO, A. M. M. L.; MAZZEI, L.; REIS, A. R. S.; TORRES, C. M. M. E.
Afiliação: | PAMELLA CAROLLINE MARQUES DOS REIS REIS, UFRA; LEONARDO PEQUENO REIS, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá; AGOSTINHO LOPES DE SOUZA, UFV; ANA MÁRCIA MACEDO LADEIRA CARVALHO, UFV; LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS, CPATU; ALISSON RODRIGO SOUZA REIS, UFPA; CARLOS MOREIRA MIQUELINO ELETO TORRES, UFV.
Título: | Agrupamento de espécies madeireiras da Amazônia com base em propriedades físicas e mecânicas.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, v. 29, n. 1, p. 336-346, jan./mar. 2019.
DOI: | 10.5902/1980509828114
Idioma: | Português
Conteúdo: | A procura intensa por essências madeireiras nativas consolidadas, que apresentam elevado uso, pode ocasionar a superexploração de espécies e diminuição do seu estoque na floresta. Uma alternativa para essa situação é a substituição dessas espécies por outras com propriedades da madeira semelhantes e com suficiente estoque de crescimento na floresta. O objetivo deste trabalho foi agrupar as espécies da Amazônia através das propriedades físico-mecânicas da madeira e realizar a análise discriminante para identificar quais características tecnológicas são mais importantes para o agrupamento. As espécies estudadas foram provenientes de oito localidades distintas da região amazônica. As propriedades físico-mecânicas utilizadas obtidas da literatura especializada nacional foram: densidade básica, contração (tangencial, radial e volumétrica), flexão estática, compressão paralela e perpendicular às fibras, dureza Janka paralela e transversal, tração perpendicular às fibras, fendilhamento e cisalhamento. Foi utilizada a técnica de análise multivariada de Cluster (distância euclidiana simples e o método de Ward) e a análise discriminante para avaliar o agrupamento. A análise de Cluster foi eficiente para agrupar as espécies, que foram separadas em três grupos distintos. As espécies que se destacaram foram a Helicostylis pedunculata Benoist. e Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend., por se agruparem com as espécies mais comercializadas. Os menores valores de Wilks?Lambda foram da densidade da madeira (0,759053), cisalhamento (0,802960) e compressão paralela às fibras (0,825594). Essas características foram as mais determinantes para discriminar os grupos. A análise de agrupamento é eficiente para indicar a substituição de espécies consolidadas na Amazônia.
Palavras-Chave: | Indicação de espécies; Madeiras tropicais; Tecnologia da madeira.
Thesagro: | Madeira; Tecnologia.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/211401/1/28114-178639-4-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (56079-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS