Data/hora: 22/06/2024 10:25:07

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 12/03/2010
Autoria: | PESSOA, J. D. C.; RODRIGUES, A. R. D.; MASCARENHAS, Y. P.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Construção e caracterização de um difratômetro teta-teta acionado por fitas de aco.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 16., maio 1993, Caxambu, MG. Programa e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1993.
Páginas: | p.178.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os difratômetros de Raios X comerciais utilizam o sistema de engrenagens para movimentar a torre e o detector...
Palavras-Chave: | Difratômetros; Raios X.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5354-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00055 -  - 1993.00055 - DIS