Data/hora: 24/06/2024 06:04:25

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 07/10/2004
Data da última atualização: | 17/03/2008
Autoria: | LAZZAROTTO, J. J.; ROESSING, A. C.
Título: | Análise da viabilidade de compra de colhedora de soja.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 26., 2004, Ribeirão Preto. Resumos... Londrina: Embrapa Soja: Fundação Meridional, 2004.
Páginas: | p. 297-298.
Série: | (Embrapa Soja. Documentos, 234).
Idioma: | Português
Notas: | Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Janete Lasso Ortiz, Regina Maria Villas Boas de Campos Leite.
Conteúdo: | A obtenção das maiores eficiências técnica e econômica na sojicultura depende, sobretudo, da adequada condução das diversas etapas que compõem o processo produtivo. Dentre essas etapas, a colheita representa aquela em que o produtor pode obter, de maneira efetiva, os reais resultados produtivos da sua lavoura, que estão entre os principais determinantes dos resultados econômicos da atividade. Apesar de importante, o processo de colheita pode inviabilizar todo o ciclo produtivo devido a três fatores: altos investimentos e custos na aquisição do maquinário; elevado valor do contrato de serviços de terceiros para efetuar a colheita; e acentuadas perdas na colheita decorrentes de problemas na regulagem da máquina e/ou na qualificação do operador. Assim, visando gerar subsídios que contribuam para avaliar a viabilidade de aquisição de colhedora de soja, usando o método de orçamentos parciais, determinaram-se as áreas médias de soja, desde a safra 1998/99 até a de 2003/03, que deveriam ser exploradas para viabilizar a compra da máquina. Para tanto, foram utilizados valores médios relativos a cada safra: preços da soja, da colhedora, do óleo diesel, dos lubrificantes e da mão-de-obra. Também foram usados, em todas as safras, os seguintes parâmetros: produtividade de 50 sacas de soja/ha; 0,5 hora para colher um hectare; vida útil, da colhedora, de 4.500 h; financiamento de 5 anos, a taxa de juros de 8,5% a.a., para adquirir a máquina; gastos com seguro, conservação e alojamento anuais, respectivamente, de 1,0%, 6,0% e 1,0% do valor novo da colhedora; consumo de 12 l de óleo diesel por hora; e pagamento de serviços de colheita no valor de 8,0% da produção. Analisando os dados, observou-se que a área média de soja, das seis safras avaliadas, para viabilizar a compra de uma colhedora com 170 CV e com plataforma de 19 pés, foi de 347 hectares. As variações mínima e máxima dessa área foram, respectivamente, de 298 ha (2002/03) e 412 ha (2003/04).
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (24401-1) - UMT - PL - -- - RF 633.3409817 - R444r -  - DIS