Data/hora: 25/06/2024 06:49:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	16/01/2008	
Data da última atualização: 	17/04/2008	
Autoria: 	SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos; RESCK, D. V. S.; FERREIRA, E. A. B.; FRANZ, C. A. B.	
Afiliação: 	Marcos Aurélio Carolino de Sá, CPAC; João de Deus Gomes dos Santos Júnior, CPAC; Dimas Vital Siqueira Resck, CPAC; Eloiza Aparecida Belleza Ferreira, CPAC; Claudio Alberto Bento Franz, CPAC.	
Título: 	Minipenetrômetro dinâmico para determinação da resistência à penetração em amostras de solo indeformadas.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 42, n. 11, p. 1659-1662, nov. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi descrever e testar um minipenetrômetro dinâmico para a determinação da resistência do solo à penetração, em amostras indeformadas. Foram construídas quatro peças de diferentes massas, para a mensuração da resistência à penetração em solos com conteúdos variáveis de água. Para o teste, foram utilizadas amostras de um Latossolo Vermelho, sob sistemas de plantio convencional e direto. Avaliaram-se o índice de cone, a densidade do solo e os conteúdos gravimétrico e volumétrico de água do solo. O equipamento avaliado é confiável, preciso, de baixo custo e tem potencial para promover mais estudos sobre intervalo hídrico ótimo do solo.	
Palavras-Chave: 	cone index; Densidade do solo; índice de cone; intervalo hídrico ótimo; least limiting water range; qualidade física do solo; soil physical quality.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/41172/1/42n11a19.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (41172-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPAC - (28025-1) - UPC - AP - -- - CRI7125 -  - CRI7125 - DIS