Data/hora: 25/06/2024 14:48:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	13/01/2011	
Data da última atualização: 	13/01/2011	
Autoria: 	FRANZ, C. A. B.; FOGOLIN FILHO, N.; SA, M. A. C. de; SANTOS JUNIOR, J. de D. G. dos.	
Afiliação: 	CLAUDIO ALBERTO BENTO FRANZ, CPAC; NILSON FOGOLIN FILHO, Estagiário CPAC; MARCOS AURELIO CAROLINO DE SA, CPAC; JOAO DE DEUS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, CPAC.	
Título: 	Efeito da consistência do solo na demanda energética de uma semeadora em sistema de plantio direto em latossolo (oxissol) do cerrado brasileiro.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 6., 2010, Chillán, Chile. Presentación de trabajos: orales, posteres, conferecias. Chillán: Universidad de Concepción, 2010. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo, avaliar os efeitos dos estados de consistência do solo nas demandas de força de tração e potência exigidas por uma semeadora em sistema de plantio direto. Disponibilizando dados para um adequado planejamento, seleção e uso, de máquinas em condições de solo e clima da região do Cerrado Brasileiro. Os estudos foram realizados em um Latossolo Vermelho textura argilosa, com 400g Kg?¹ de argila, 100 g Kg?¹ de silte e 500g Kg?¹ de areia. Os estados de consistência do solo (seco, friável, plástico e líquido) delimitados por seus limites de contração (LC), plasticidade (LP) e liquidez (LL), ocorreram respectivamente em teores gravimétricos de água de 0,212, 0,251 e 0,347g.g-1. Foram coletados os  dados de resistência à penetração e força de tração exigidos pelo solo durante o trabalho de uma semeadora para milho, estando este com teores de água de 0,161, 0,213 e 0,253g.g-1, situando-se respectivamente no estado seco, friável e plástico. Ocorreram diferenças significativas para os parâmetros de força e potência exigidos pela semeadora, com acréscimos conforme a perda de umidade do solo, passando este do estado plástico para o friável e seco.	
Palavras-Chave: 	Força de tração; Semeadora.	
Thesagro: 	Cerrado; Mecanização Agrícola; Plantio Direto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (32316-1) - UPC - PL - CD - CD281 -  - CD281 - DIS