Data/hora: 22/06/2024 09:11:26

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 14/12/2021
Data da última atualização: | 16/04/2024
Autoria: | GALVANI, F.; OKAMURA, L. A.; SALIS, S. M.
Afiliação: | FABIO GALVANI, CPAP; LAYSSA ALINE OKAMURA, Senai, Três Lagoas, MS; SUZANA MARIA DE SALIS, CPAP.
Título: | Potencial energético das biomassas de canjiqueira e do cambará.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Corumbá: Embrapa Pantanal, 2021.
Série: | (Embrapa Pantanal. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 146).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: A utilização de fontes renováveis na matriz energética mundial, especialmente a proveniente da biomassa, é um dos maiores desafios da sociedade atual na busca por alternativas ambientalmente favoráveis e economicamente viáveis. O uso de resíduos de biomassa tem se mostrado ser essa alternativa para a produção de energia renovável, seja por meio da queima direta, ou pela fabricação de bioproduto. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é caracterizar química e fisicamente os resíduos de duas espécies lenhosas nativas, canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia) e cambará (Vochysia divergens), provenientes do manejo de limpeza do campo no Pantanal para avaliar e identificar suas potencialidades de aplicação em novos produtos e/ou geração de energia. As serragens dessas duas espécies foram avaliadas quanto às análises imediata, elementar, poder calorífico, termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia na região do infravermelho, composicional (extrativos, hidrólise ácida e ligninas solúveis, insolúveis e totais, teor de celulose e hemicelulose) e quanto ao potencial de briquetagem. Os resultados apontam um excelente potencial de ambas as biomassas para geração de energia, principalmente da canjiqueira devido ao elevado teor de lignina, o que lhe confere um poder calorífico mais elevado. Além disso, a baixa presença de material inorgânico (cinzas) permite que essa espécie possa ser adequadamente utilizada em sistemas de geração térmica, sem comprometer o poder calorífico, a eficiência de combustão e a manutenção de equipamentos. Ressalta-se que o alto teor de lignina pode ser benéfico não apenas para geração de energia como também para outras aplicações dentro do conceito de biorrefinarias de lignina. O baixo teor de hemicelulose e celulose de ambas as biomassas demonstrou o baixo potencial para aplicações mais nobres como obtenção de polpa celulósica e também para produção de etanol celulósico.
Thesagro: | Bioenergia; Biomassa; Recurso Energético.
Thesaurus Nal: | Bioenergy; Biomass production; Energy resources.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1137802/1/Potencial-energetico-das-biomassas-de-canjiqueira-BP146.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (60716-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS