Data/hora: 16/06/2024 07:45:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	27/01/2010	
Data da última atualização: 	21/08/2023	
Autoria: 	GOMES, F. V. A.; SANTOS, A. L. da C. dos; VALLE, A. S. da S.; TEIXEIRA, S. C. G.; CANELA, M. C.; SANTA MARIA, L. C. de; PEREZ, D. V.; MARQUES, M. R. da C.	
Afiliação: 	FELIPE VIEIRA AMORIN GOMES, UERJ; ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; ALINE SOL DA SILVA VALLE, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; SILVIO CESAR GODINHO TEIXEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; MARIA CRISTINA CANELA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE; LUIZ CLAUDIO DE SANTA MARIA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; DANIEL VIDAL PEREZ, CNPS; MONICA REGINA DA COSTA MARQUES, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	
Título: 	Avaliação da eficiência de argilas como catalisadores para reação de fenton em meio neutro.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 4., 2009, Rio de Janeiro. Resumos expandidos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. p. 444-448.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial catalítico de pellets de argilas naturalmente ricas em ferro provenientes de um Latossolo Vermelho Acriférrico na reação de Fenton em meio neutro, na descontaminação de efluentes contendo E. colli. A aplicação de H2O2 sem catalisador indicou que o oxidante é eficiente para eliminar o patógeno nas concentrações de 0,17; 0,034 mol L-1. Na concentração de 0,085 mol L-1 e em vazões mais baixas (8, 13 e 19 mL min-1) houve total eliminação da bactéria. Já em vazões mais altas (25 e 28 mL min-1) as bactérias se mostram tolerantes a presença do oxidante. Entretanto, a aplicação de 0,017 mol L-1 de água oxigenada na presença do catalisador proporcionou a redução em 50% da quantidade de UFC. O catalisador não apresentou toxicidade ao organismo-teste.	
Palavras-Chave: 	Fenton.	
Thesagro: 	Águas Residuais; Argila.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/631341/1/Avaliacao-da-eficiencia-de-argilas-2009.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (14517-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2009.00306 - DIS