Data/hora: 17/06/2024 01:25:06

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 09/11/2009
Data da última atualização: | 04/02/2010
Autoria: | PAMPONET, A. J. M.; COELHO, E. F.; COSTA, F. da S.; SANTANA, E. B.; BARBOSA, R. P.; PIRES, A. C.
Afiliação: | Arthur José Mendes Pamponet, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Flavio da Silva Costa, UFRB; Edvaldo Bispo Santana, UFRB; Reizandra Pereira Barbosa, UFRB; Ana Carina Pires, UFRB.
Título: | Distribuição de água na superfície e no perfil do solo com bananeira irrigada por lâminas de água por microaspersão.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO RECÔNCAVO DA BAHIA, 3.; SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA DA UFRB, 3.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRB, 3., 2009, Cruz das Almas. Evolução do conhecimento e o desenvolvimento social: [resumos...]. Cruz das Almas: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2009. 01 CD-ROM.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O rendimento de culturas, como exemplo, a bananeira, pode ser sensivelmente alterado pela uniformidade de irrigação, e esta é considerada um dos fatores mais importantes no dimensionamento e manejo da irrigação. A maioria dos trabalhos existentes na literatura sobre distribuição de água no solo avalia apenas a distribuição na superfície do solo, assumindo-se que esta representa a uniformidade de distribuição da água infiltrada, ignorando assim, toda a complexidade do movimento d'água no perfil do solo, com isso o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de água na superfície e no perfil do solo na cultura da banana cv. Prata Anã sob a aplicação de quatro lâminas de irrigação por microaspersão. O experimento foi desenvolvido na área da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas - Ba. Utilizou-se a cultivar Prata Anã, plantada em fileiras simples no espaçamento de 2,0 m x 2,5 m, irrigadas por  microaspersão, com um microaspersor de 60 L h-1 para quatro plantas. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro tratamentos (T1 = 0,6 T3; T2 = 0,8 T3 e T4 = 1,20% T3) e quatro repetições. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa para o Coeficiente de Christiansen (CUC) tanto para a distribuição de aplicação de água na superfície quanto na uniformidade de umidade no perfil do solo. A baixa uniformidade de precipitação do microaspersor na superfície do solo, não exerce influência na uniformidade de distribuição da umidade no perfil do solo
para a cultura da banana cv. Prata Anã.

Palavras-Chave: | CUC; CUD.
Thesagro: | Banana; Irrigação; Microaspersão; Solo.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)