Data/hora: 06/06/2024 04:37:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	24/10/2008	
Data da última atualização: 	30/10/2008	
Autoria: 	HOLANDA FILHO, R. S. F. de; SANTOS, D. B. dos; AZEVEDO, C. A. V. de; COELHO, E. F.; MALTA, D. S. H.; SOUSA, S. O.	
Afiliação: 	Roberto Sílvio Frota de Holanda Filho, UFCG; Delfran Batista dos Santos, EAFSB; Carlos Alberto Vieira de Azevedo, UFCG; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Domingos Sávio Henriques Malta, EAFSB; Sarah Oliveira Sousa, UNEB.	
Título: 	Água salina aplicada em diefrentes níveis de irrigação nos atributos químicos de um lixiviado.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA IRRIGAÇÃO, 2.; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE USO MÚLTIPLO DA ÁGUA, 1., 2008, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CENTEC, 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do uso da água salina com cinco
diferentes lâminas de irrigação nas concentrações de cálcio, magnésio e sódio, e na relação de adsorção de sódio da água de drenagem. O ensaio foi conduzido em 15 lisímetros de drenagem instalados na área experimental de irrigação e drenagem da Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim, BA (EAFSB). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, consistindo de cinco lâminas de irrigação (110, 120, 130, 140 e 150% da ETc) com água salina (3 dS m-1) em três repetições. Houve influência dos tratamentos na concentração de sódio e na relação de adsorção de sódio da água de drenagem. A água de drenagem oferece menor risco de sodificação do solo que a água utilizada na irrigação.	
Palavras-Chave: 	Relação de adsorção de sódio; Risco de sodicidade.	
Thesagro: 	Água de Drenagem.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)