Data/hora: 20/06/2024 02:17:43

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 2
Data corrente: | 26/03/2010
Data da última atualização: | 26/03/2010
Autoria: | SANO, E. E.; SANTOS, E. M. dos; MENESES, P. R.
Afiliação: | EDSON EYJI SANO, CPAC; ELAINE MARRA DOS SANTOS, UnB; PAULO ROBERTO MENESES, UnB.
Título: | Análise de imagens do satélite ALOS PALSAR para o mapeamento de uso e cobertura da terra do Distrito Federal.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Geociências, São Paulo, v. 25, n. 4, p. 441-451, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No Distrito Federal (DF), mapas de uso e cobertura da terra têm sido obtidos com base em imagens ópticas, embora imagens de radar também se constituam em uma alternativa viável, pois independem das condições de iluminação solar e radiação em microondas tem ainda a capacidade de atravessar nuvens e detectar diferenças nas estruturas da vegetação. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar o potencial das imagens de radar da plataforma ALOS PALSAR para o mapeamento de uso e cobertura da terra do DF em uma escala compatível com 1:100.000. Imagens em amplitude na banda L e polarizações HH, HV e VV do final da estação chuvosa (25 de abril de 2007) foram convertidas para coeficientes de retroespalhamento e processadas pela técnica de segmentação de imagens por crescimento de regiões, disponível no programa de processamentos de imagens SPRING. os segmentos foram exportados para o aplicativo de sistema de informações geográficas ArcGIS 9.2 TM no formato shape. A classe correspondente de uso e cobertura da terra de cada poligono foi identificada visualmente na tla de computador (interpretação visual). As seguintes classes temáticas foram discriminadas: Áreas Urbanas consolidadas; Áreas Urbanas em consolidação; Campos; Cerrado Típico; Culturas Agrícolas; Mata de Galeria; Matas Indscriminadas; Pastagens Cultivadas; Reflorestamentos; e Reservatórios. Cerrado Típico, com 39.990ha, foi a classe de mapeamento mas representativa da área de estudo, seguida de Áreas Urbanas consolidadas e Campos, com 29.950ha e 27.918ha, respectivamente. A exatidão de mapeamento, fornecida peloindice TAU, foi de 70%.
Palavras-Chave: | Cobertura da terra; Polarização; Processamento de imagem.
Thesagro: | Cerrado; Radar; Sensoriamento remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (31310-1) - UPC - SP - PP - CRI1857 -  - CRI1857 - DIS