Data/hora: 03/06/2024 05:39:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	01/06/2016	
Data da última atualização: 	24/05/2017	
Autoria: 	GIACOMELI, R.; MARCHESAN, E.; SARTORI, G. M. S.; DONATO, G.; SILVA, P. R. F. da; KAISER, D. R.; ARAMBRU, B. B.	
Afiliação: 	ROBSON GIACOMELI, UFSM; ENIO MARCHESAN, UFSM; GERSON MENEGHETTI SARZI SARTORI, UFSM; GABRIEL DONATO, UFSM; PAULA REGIS FERREIRA DA SILVA, UFRGS; DOUGLAS RODRIGO KAISER, UFFS; BRUNO BEHENCK ARAMBURU, UFSM.	
Título: 	Escarificação do solo e sulcadores em semeadora para cultivo de milho em Planossolos.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 51, n. 3, p. 261-270, mar. 2016.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Deep tillage and furrow opener seeders for corn cropping in Planosols.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a escarificação mecanizada do solo e diferentes sulcadores, em semeadora, para cultivo de milho em Planossolos. Dois experimentos foram realizados em campo, em dois locais: Santa Maria e Formigueiro, RS. Um delineamento experimental de blocos ao acaso foi utilizado, com quatro repetições e tratamentos de escarificação do solo (ESC) e semeadura direta, com os seguintes sulcadores: haste sulcadora (HS), haste sulcadora e mecanismo de acomodação do sulco (HAS), disco duplo desencontrado (DD) e disco ondulado (DO). Em Santa Maria, foi adicionado o tratamento semeadura em camalhão com haste (CA). Os seguintes parâmetros foram avaliados: densidade, porosidade e macroporosidade do solo; resistência do solo à penetração mecânica (RP); distribuição do sistema radicular; e produtividade de grãos. Em Formigueiro, os tratamentos ESC, HS e HAS resultaram em menor densidade e maior macroporosidade do solo, nas camadas de 0,05?0,10 e 0,10?0,20 m. A RP foi menor no tratamento ESC e no sulco da HS até 0,15 m, onde as raízes se desenvolveram melhor. A produtividade de grãos de milho em Planossolos é maior quando a semeadura é realizada sobre camalhão, solo escarificado ou semeadura direta, com haste sulcadora na semeadora.	
Palavras-Chave: 	Camada compactada; Haste sulcadora; Raised seedberd; Soil compaction layer.	
Thesagro: 	Camalhão; Plantio direto; Rotação de cultura; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	Crop rotation; No-tillage.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143673/1/Escarificacao-do-solo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (59582-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (2932-1) - ADD - AP - PP - 633.15 - G429e - 2017.03495 - DIS