Data/hora: 19/06/2024 04:32:50

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 25/01/2006
Data da última atualização: | 25/01/2006
Autoria: | NAIME, J. de M.; SHINYA, V. T.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Automação da língua eletrônica de polímeros condutores.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROINFORMÁTICA, 5.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AGRONEGÓCIO COOPERATIVO, 2., 2005, Londrina. Anais eletrônicos... Londrina: SBI-Agro, 2005. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A língua eletrônica é composta por até 10 diferentes unidades sensoriais, microeletrodos interdigitados de ouro onde são depositados filmes namométricos de diversos polímeros ocndutores. A impedância elétrica destes sensores especializados varia de acordo com a composição dos sabores básicos.
Palavras-Chave: | Análise de amostras; Estímulos papilares; Sensor gustativo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9266-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00075 -  - 2005.00075 - DIS