Data/hora: 14/06/2024 03:57:02

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril.
Data corrente: | 21/01/2015
Data da última atualização: | 21/01/2015
Autoria: | SASSAKI, M. H.; MACHADO, T. M.; SHIRATSUCHI, L. S.
Afiliação: | MARIO HIDEO SASSAKI, UFMT; THIAGO MARTINS MACHADO, UFMT; LUCIANO SHOZO SHIRATSUCHI, CPAMT.
Título: | Determinação de ph e potássio em solos do meio norte de mato grosso utilizando eletrodos seletivos de íons
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 43., 2014, Campo Grande-MS. Resumos expandidos... Campo Grande-MS: SBEA, 2014. CONBEA 2014.
Páginas: | 4
Idioma: | Português
Conteúdo: | Amostragens de solo em grades regulares na agricultura de precisão são comumente utilizadas comercialmente em campos na região meio norte de Mato Grosso com sucesso. Porém, a confiabilidade dos mapas depende muito da densidade amostral, sendo mais confiáveis quando são mais intensivamente amostrados. Além da limitação técnica da utilização da krigagem com poucos pontos, existe uma necessidade de baratear o custo laboratorial de amostragens intensas. Neste sentido, o objetivo desde trabalho foi determinar o teor de pH e potássio em solos utilizando eletrodos seletivos de íons e também realizar uma comparação de mapas gerados por amostras laboratoriais convencionais comparadas com amostras medidas com eletrodos seletivos de íons. Foram realizadas amostragens em grades regulares de 4 ha em talhões no meio norte de Mato Grosso tentando cobrir uma amplitude de solos representativos da região, sendo realizadas 9 subamostras em cada 4 ha. As amostras foram enviadas para laboratório comercial e também realizadas medidas diretas com eletrodos de íons seletivos em bancada. Resultados preliminares mostram boas correlações entre os métodos, sendo r=0.56 e 0.61, para pH e potássio, respectivamente. Comparações espaciais mostram que além da similaridade entre os mapas houve uma tendência de suavização dos valores para medições feitas com os eletrodos, mostrando mais coerência das manchas dos teores no solo.
Palavras-Chave: | Mapeamento.
Thesagro: | Agricultura de precisão; Mapa.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116177/1/cpamt-2014-shozo-ph-potassio-solo-mt.pdf
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)
Exemplares: | CPAMT - (303-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS