Data/hora: 24/06/2024 06:05:20

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 27/08/2009
Data da última atualização: | 16/01/2024
Autoria: | SILVA, A. J. P.; COELHO, E. F.; SANTANA, J. A. do V.; COELHO FILHO, M. A.
Afiliação: | Alisson Jadavi da Silva, ESALQ; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; José Antonio do Vale Santana, ESALQ; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF.
Título: | Calibração da TDR para leitura da unidade em três solos com amostras deformadas e não deformadas.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza. O solo e a produção de bioenergia: perspectivas e desafios:anais. Fortaleza: SBCS: UFC, 2009. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Notas: | Trabalho 2734.
Conteúdo: | Dentre técnicas que possibilitam o conhecimento do teor de água no solo, uma das mais vantajosas é a da reflectometria no domínio do tempo(TDR). O presente trabalho foi realizado na EMBRAPA/CNPMF como objetivo de apresentar equações de calibração de sondas de TDR para leitura de umidade em três solos de diferentes classes texturais, utilizando-se amostra deformadas e não deformadas. Os resultados permitiram concluir que a metodologia de calibração influi nos modelos de estimativa da umidade em função da constante dielétrica a parte do solo, sendo que os modelos polinomiais cúbicos para a calibração com amostras deformadas apresentaram menor precisão comparado à calibração em laboratório com amostras não deformadas.
Palavras-Chave: | Constante dielétrica; Reflectometria.
Thesagro: | Água; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (25737-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS