Data/hora: 06/06/2024 02:49:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Data corrente: 	10/01/2008	
Data da última atualização: 	29/06/2023	
Autoria: 	COELHO, E. F.; SIMÕES, W. L.; ANJOS JÚNIOR, L. A. V. dos; SANTOS, D. B. dos; SILVA, A. J. P. da.	
Afiliação: 	Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Welson Lima Simões, UFV; Lucio Aderito Veinrobert dos Anjos Junior, UFRB; Delfran Batista dos Santos; Alisson Jadavi Pereira da Silva.	
Título: 	Calibração de sondas de TDR no solo sob diferentes níveis de salinidade.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Bonito: [s.n.], 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A possibilidade de medir a condutividade elétrica e a umidade torna a reflectometria no domínio do tempo (TDR) atrativa para uso em transporte de solutos e em situações envolvendo presença de íons no sistema solo-água. Este trabalho teve por objetivo a calibração de três sondas de TDR de diferentes espaçamentos entre hastes e comprimento de resina no início das hastes para leituras de umidade em solo sob diferentes níveis de salinidade. O experimento constou da aplicação de cinco níveis de umidade equivalentes a 40%, 60%, 80%, 100% e 120% da umidade à capacidade de campo e de sete níveis de salinidade no solo obtidos pela aplicação de soluções de cloreto de sódio e cloreto de cálcio de condutividades elétricas equivalentes a 0 dS m-1, 4 dS m-1, 7 dS m-1, 10 dS m-1, 13 dS m-1, 16 dS m-1 e 19 dS m-1.	
Palavras-Chave: 	Guia de onda; TDR.	
Thesagro: 	Salinidade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/654182/1/Calibracao-de-sondas-de-TDR-no-solo-sob-diferentes-niveis-de-salinidade.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (23884-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS