Data/hora: 19/06/2024 13:29:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/10/2003	
Data da última atualização: 	28/03/2007	
Autoria: 	NAIME, J. de M.; SILVA, A. M. da; Vaz, C. M. P.; Crestana, S.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Propriedades hidráulicas do solo determinadas através da atenuação de raios grama.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2002.	
Páginas: 	5	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 48).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta uma nova metodologia para a determinação da CRAs e da condutividade hidráulica do solo. Comparando-se com os métodos convencionais de determinação da CRAs que exigem medidas em amostras equilibradas e fluxo estacionário, o método da atenuação de raios gama apresenta as seguintes vantagens: tempo de análise é de 4 horas contra o mínimo de 48 horas e determinação da função completa, desde solo seco em estufa até ponto de saturação, contra alguns poucos pontos.	
Palavras-Chave: 	CRAs; Metodologia.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8118/1/CT48_2002.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8118-1) - UMT - FL - -- - PROCI-02.00152 -  - 2002.00152 - DIS