Data/hora: 22/06/2024 17:18:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrobiologia; Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Algodão; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pecuária Sul; Embrapa Rondônia; Embrapa Semiárido; Embrapa Soja; Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	08/01/1991	
Data da última atualização: 	03/11/2023	
Autoria: 	BRITO, L. T. de L.; SILVA, A. de S.; MACIEL, J. L.; MONTEIRO, M. A. R.	
Afiliação: 	LUIZA TEIXEIRA DE LIMA BRITO, CPATSA; ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA; JOSÉ LINS MACIEL; MARCO ALMIRO RESENDE MONTEIRO, CPATSA.	
Título: 	Barragem subterrânea I: construção e manejo.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1989.	
Páginas: 	38 p.	
Descrição Física: 	il.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATSA. Boletim de pesquisa, 36).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No Campo Experimental Manejo da Caatinga da EMBRAPA-CPATSA em Petrolina-PE, foram construidas em 1982 tres barragens subterraneas sucessivas, objetivando avaliar o desempenho em linhas de drenagem natural e utilizando lona plastica de polietileno como material impermeabilizante. O solo e arenoso com profundidade media de 1,0m. Apos tres anos observou-se que nao houve variacao na condutividade eletrica da agua das cisternas, sendo classificada com baixo perigo de salinidade e baixa concentracao de sodio, como tambem a lona plastica de polietileno apresentou bom nivel de elasticidade. Apesar da extrema irregularidade na distribuicao pluviometrica no periodo foram obtidos incrementos significativos nas produtividades medias das culturas. Para o caupi variou de 542 a 1093kg/ha; o milho de 2128 a 4697kg/ha e o sorgo de 2993 a 4531kg/ha. Os resultados mostram que a barragem subterranea e mais uma alternativa para incrementar a produtividade agricola da regiao e viabilizar a exploracao agricola em pequenas e medias propriedades rurais, principalmente as que nao dispoem de recursos hidricos para uso em irrigacao convencional.	
Palavras-Chave: 	Agua subterrânea; Barragem submersa; Barragem subterrânea - Construção; Barragem subterrânea - Manejo; Barreira; Brasil; Construção; Construction; Impermeabilização; Management; Projeto; Receding; Subirrigação; Subirrigation; Subsurface dam; Subsurface water; Subsurfase water; Subterrânea; Vazante; Water proofing; Water reservair; Waterproofing.	
Thesagro: 	Água; Barragem Subterrânea; Drenagem; Irrigação; Manejo; Recurso Hídrico; Solo.	
Thesaurus Nal: 	irrigation; Soil; water; water resources.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/131644/1/Barragem-Subterranea-n36.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPAMN - (19340-1) - EMB - FL - -- - 5848 -  - 2006.05848 - DIS
CPAMN-UEPP - (9210-1) - EMB - FL - -- -  -  - 2000.00130 - DIS
AI-SEDE - (41737-1) - EMB - FL - -- - 12130 - CPATSA - 12130 - DIS
AI-SEDE - (41737-2) - EMB - FL - -- - 12130 - CPATSA - 12130a - DIS
CPATSA - (6836-1) - UMT - FL - PP - 11525 -  - 11525 - DIS
CNPAF - (3744-1) - EMB - FL - -- - FOL 1500 -  - 1993.01500 - DIS
CPPSUL - (1174-1) - EMB - FL - PP - 1004 -  - 1991.01004 - DIS
CNPA - (13972-1) - EMB - FL - -- - FL 3252 -  - 2000.00145 - DIS
CPATC - (4252-1) - EMB - FL - PP - FL1515 -  - FL1515 - DIS
CPATU - (34488-1) - EMB - FL - PP - 06575 -  - 06575 - DIS
CNPAT - (8950-1) - ADD - FL - -- - FL 02937 -  - 1989.02937 - DIS
CNPSO - (16475-1) - EMB - FL - -- - 4860 -  - 4860 - DIS
CNPAB - (29802-1) - EMB - FL - -- - 631.587 -  - 0002265 - DIS
CNPAB - (31196-1) - EMB - FL - -- - 333.91 -  - 0003333 - DIS
CNPMF - (7482-1) - ADD - FL - PP - F/2552 -  - 1989.2552 - DIS
CPAA - (19698-1) - EMB - FL - -- - FOL4713 -  - FOL4713 - DIS
CPAF-RO - (6058-1) - ADD - FL - -- - FOL-5601 -  - FOL-5601 - DIS
CNPS-UEPR - (1113-1) - ADD - FL - PP - 333.91 - B862b - 2015.00658 - DIS