Data/hora: 25/06/2024 18:55:32

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 16/12/2013
Data da última atualização: | 16/12/2013
Autoria: | ALMEIDA, R. L. da S.; CHAVES, L. H. G.; SILVA, E. F. da; BONOMO, P.; ALMEIDA FILHO, R, L. da.
Afiliação: | ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA, UESB; LUCIA HELENA GARÓFALO CHAVES, UFCG; ENIO FRAGA DA SILVA, CNPS; PAULO BONOMO, UESB; ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA FILHO, UESB.
Título: | Manejo da irrigação em um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 42., 2013. Fortaleza. Anais... Jaboticabal, SP: Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve como objetivo descrever os procedimentos para definir o turno de rega e o tempo de irrigação em sistemas de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico em condições de campo. Os procedimentos experimentais foram conduzidos na propriedade hidroagrícola Fazenda Maravilha, no município de Jequié-Bahia, no período de agosto a novembro de 2011. O aspersor utilizado é do tipo Canhão hidráulico, Plona-PLN25. Os testes foram realizados seguindo metodologia empregada para determinação dos parâmetros de avaliação da uniformidade de aplicação de água pelo sistema de irrigação descrito por Bernardo et al. (2006). Para a realização dos testes foram instalados 80 coletores no campo, espaçados de 6 (m). A partir da lâmina real necessária de 31,6 mm e das lâminas médias coletadas no campo, elaborou-se a relação do tempo de aplicação (TA) para cada combinação de espaçamento. O espaçamento que está sendo usado em campo 30x30 m apresentou um turno de rega de três dias e um tempo para aplicar a lâmina necessária para suprir o déficit hídrico da cultura de 1,58 h (1 h e 35 min).
Thesagro: | Aspersão; Irrigação; Manejo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94036/1/MANEJO-DA-IRRIGACAO.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (17856-1) - UPC - AA - DD - 13.00378 -  - 13.00378 - DIS