Data/hora: 20/06/2024 16:22:31

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 03/07/2003
Data da última atualização: | 23/02/2010
Autoria: | SILVA, E. R.; ASSIS, O. B. G.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Eletroosmose aplicada na remediação química de meios particulados.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Anais da Associação Brasileira de Química, v. 51, n. 2, p. 53-57, 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho avaliamos o emprego de técnicas eletrocinéticas na remoção de fenol de pós de vidro em escala de laboratório. O principal objetivo foi o de projetar uma célula eletroquímica específica para avaliação e estabelecer uma metodologia mínima para aferir a eficiência da técnica em meios particulados. O fenol foi escolhido como contaminante teste, não somente por sua alta toxicidade, mas igualmente por apresentar uma alta solubilidade em água e ser um dos principais resíduos das refinarias de óleo, indústrias de plástico, tintas e vernizes e principalmente por estar presente na grande maioria dos pesticidas de uso no Brasil.
Palavras-Chave: | Electroosmose; Metodologias; Organic contamints; Particulate structure; Técnicas eletrocinéticas.
Thesagro: | Fenol.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7676-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00074 -  - 02.00074 - DIS