Data/hora: 23/09/2024 02:58:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/01/2021	
Data da última atualização: 	08/01/2021	
Autoria: 	MARCHESAN, R.; FRANÇA, M. C.; LOIOLA, P. L.; ROCHA, M. P. da; KLITZKE, R. J.; SILVA, J. R. M. da.	
Afiliação: 	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS; UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.	
Título: 	Caracterização da madeira de Hovenia dulcis para a fabricação de pisos.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 40, e201901905, 2020. 7 p.	
DOI: 	https://doi.org/10.4336/2020.pfb.40e201901905	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo caracterizar a madeira de Hovenia dulcis Thunberg, visando sua utilização na fabricação de pisos. Para a caracterização tecnológica, foram utilizadas cinco árvores obtidas em Floresta Ombrófila Mista. As toras foram mensuradas, para a determinação do seu volume. Posteriormente, foi realizado o desdobro das mesmas em tábuas e blocos, para a determinação da massa específica básica, dureza Janka (tora da base) e ensaios de simulação de piso em serviço (toras do meio e topo). As tábuas e os blocos foram secos, para posterior preparação dos corpos de prova. Esses foram confeccionados separando-se a madeira constituída com 100% de cerne daquela que apresentava cerne e alburno. A madeira de H. dulcis caracterizou-se como de média massa específica (0,54 g cm- ³), com média resistência (5.851,99 N). Em todos os testes de simulação de piso em serviço, a madeira de H. dulcis proporcionou resistência superior ou semelhante a outras espécies exóticas e inferior a espécies folhosas nativas encontradas na literatura. Concluiu-se que a madeira em estudo apresenta baixa resistência para esforços máximos, podendo ser utilizada em pisos para trânsito leve ou em locais em que as cargas são baixas.	
Palavras-Chave: 	Dureza Janka; Espécie exótica; Espécie introduzida; Fabricação de piso; Propriedade da madeira; Simulação de uso; Uva-do-japão.	
Thesagro: 	Hovenia Dulcis; Madeira.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/219994/1/1905-Texto-do-artigo-21126-2-10-20201231.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (57551-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS