Data/hora: 08/06/2024 05:31:17

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 12/03/2019
Data da última atualização: | 09/10/2023
Autoria: | SILVA, C. O. da; SILVA, R. T.; PAIVA, M. V. C.; AMORIM, M. C. C.; SILVA, P. T. de S. e.
Afiliação: | CELIMAR OLIVEIRA DA SILVA; RODRIGO TORRES SILVA; MARCELLA VIANNA CABRAL PAIVA; MIRIAM CLEIDE CAVALCANTI AMORIM; PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA.
Título: | Eficiência do tratamento de secagem de lodo na ETE em Petrolina, PE e análise de potencial agrícola.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 5., 2018, Juazeiro, BA. O Saneamento no Semiárido: modelo de gestão e promoção de tecnologias apropriadas - anais. Juazeiro: UNIVASF: ABES-BA, 2018.
Páginas: | p. 889-894.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O lodo é um resíduo que pode ser reaproveitado de diversas formas, principalmente no meio agrícola. O reaproveitamento inclui a adequação do mesmo em alguns parâmetros e exigências para a sua saudável disposição. Com isso, objetivou-se avaliar a eficiência do tratamento de secagem do lodo desidratado e dosado de cal, da Estação de Tratamento de Esgoto, localizada no centro da cidade de Petrolina-PE, através de análises químicas e biológicas estabelecidas na Resolução do CONAMA 375/06 e Instrução Normativa SDA/MAPA 25/2009. O experimento foi realizado no Laboratório de Engenharia Ambiental, localizado no campus da UNIVASF, Juazeiro-BA. Foram realizadas análises de nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais, sólidos fixos, sólidos voláteis, carbono total, matéria orgânica, pH, umidade, ovos viáveis de helmintos, coliformes termotolerantes, sódio, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Foi avaliado o comportamento dos componentes presentes no lodo ao longo de 90 dias, a eficiência do tratamento e a potencialidade agrícola desse composto. No final das análises, concluiu-se que o lodo respondeu com eficiência ao tratamento submetido, atendeu aos parâmetros exigidos na Resolução CONAMA 375/2006 e Instrução Normativa SDA/MAPA 25/2009, bem como demonstrou atender ao potencial agrícola a depender da cultura
Palavras-Chave: | Biossólido; Lodo de esgoto; Reciclagem agrícola; Subproduto sólido.
Thesagro: | Lodo Residual; Resíduo Orgânico; Tratamento de Esgoto.
Thesaurus Nal: | Organic wastes.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1106908/1/Eficiencia-do-tratamento-de-secagem-de-lodo-na-ETE-em-Petrolina-PE-e-analise-de-potencial-agricola-2018.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (58116-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS