Data/hora: 10/06/2024 14:19:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Data corrente: 	17/09/2009	
Data da última atualização: 	20/12/2023	
Autoria: 	BITTAR, S. M. B.; STRAATEN, P. V.; ACCIOLY, A. M. de A.; SILVA, Y. J. A. B. da; PINHEIRO, T. S. de M.; MORAES, F. G. D. de; SILVA, A, J. da.	
Afiliação: 	Sheila Maria Bretas Bittar, UFRPE; Peter Van Straaten, UOGUELPH; Adriana Maria de Aguiar Accioly, CNPMF; Ygor Jacques Agra Bezerra da Silva, UFRPE; Taís Saraiva de Melo Pinheiro, UFRPE; Felipe Gusmão Didier de Moraes, UFRPE; Airon José da Silva, UFRPE.	
Título: 	Caracterização física, química e mineralógica do estéril da mineração de gipsita visando a recuperação ambiental.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza. O solo e a produção de bioenergia: perspectivas e desafios: anais. Fortaleza: SBCS: UFC, 2009. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Trabalho 1270.	
Conteúdo: 	O presente trabalho traz informações sobre o estéril da mineração de gipsita da região do Araripe, PE, com vistas a sua transformação num substrato capaz de promover o desenvolvimento de espécies lenhosas nativas, e com isto promover a recuperação ambiental de áreas mineradas. O estéril é um material argiloso, com densidade global de 1,42 g cm-3 e densidade da partícula de 2,40 g cm-3. Apresenta diâmetro médio ponderado (DMP) de 1,6479, diâmetro médio geométrico (DMG) de 1,0001 e porosidade de 41%. O pH é "moderadamente alcalino", um pouco acima da faixa de pH ideal para a maioria das espécies florestais. O P (282 mg dm-3) é alto, enquanto o N (0,3g kg-1) é baixo. A CTC, de 60,95 cmolc kg-1, é alta, a PST < 4% classifica o estéril como não sódico, e a condutividade elétrica (CE) de 4,330 dS m-1 reflete, principalmente, o Ca. Os teores carbono orgânico (C.O.) e de matéria orgânica (M.O.) no estéril são baixos, respectivamente 3,61 e 5,2 g kg-1, compatível com o fato de se tratar de um sedimento. A mineralogia da fração areia indica baixa reserva potencial mineral de nutrientes às plantas, enquanto na fração argila a presença de minerais 2:1 explica a alta CTC observada.	
Palavras-Chave: 	Gesso de jazida; Substrato.	
Thesagro: 	Revegetação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (25846-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS