Data/hora: 23/09/2024 20:28:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	31/08/2023	
Data da última atualização: 	05/09/2023	
Autoria: 	MANTOVANI, E. C.; SIMEONE, M. L. F.; OLIVEIRA, A. C. de; PIMENTEL, M. A. G.; PARRELLA, R. A. da C.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, Pesquisador aposentado da Embrapa Milho e Sorgo; MARIA LUCIA FERREIRA SIMEONE, CNPMS; ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS; MARCO AURELIO GUERRA PIMENTEL, CNPMS; RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PARRELLA, CNPMS.	
Título: 	Estabelecimento da melhor época de colheita mecânica e processamento do sorgo biomassa para maior eficiência energética.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2023.	
Páginas: 	19 p.	
Série: 	(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 248).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	ODS 7.	
Conteúdo: 	A colheita mecânica do sorgo biomassa, associada ao tamanho de partícula, e o armazenamento ao ar livre podem contribuir para redução o teor de umidade do colmo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a colheita mecânica do sorgo biomassa BRS 716, na maturação fisiológica, para a redução do teor de umidade para a queima direta em caldeiras de biomassa. O sorgo biomassa foi colhido na maturação fisiológica, sendo avaliados o teor de umidade e o tempo necessário para a obtenção de matéria seca com 50% de umidade. A forragem foi depositada no pátio, ao ar livre, com valores de matéria seca de 80% e poder calorifico de até&#769; 16,59 MJ kg-1, com amostras coletadas na primeira semana e a cada sete dias, até completar um mês para análise do teor de matéria seca a 65 °C. A matéria seca foi submetida à análise de variância, em blocos casualizados, com parcelas subdivididas, e análise de regressão, considerando percentual de matéria seca e tempo de armazenamento, em dias. O resultado mostrou efeito linear crescente sobre o teor de matéria seca do sorgo biomassa, permitindo a queima aos 14 dias, após a colheita, atingindo 50% de umidade independentemente do espaçamento de plantio. O trabalho objetiva avaliar a colheita mecânica do sorgo biomassa BRS 716, na maturação fisiológica, com uma colhedora de forrageira, visando obter o teor de umidade adequado para a queima direta em caldeiras especializadas. Os resultados deste trabalho contribuem para o atendimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 7 - “Energia limpa e acessível”, visando a utilização de sorgo biomassa para a produção de energia térmica, estando especificamente alinhado com as metas a seguir: 7.2: “Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global”; 7.3: “Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética” e 7.4: “Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, além de promover o investimento em infraestrutura de energias, limpas”.	
Palavras-Chave: 	Poder calorífico; Selo ODS 7; Teor de massa seca.	
Thesagro: 	Armazenamento; Biomassa; Colheita; Colheita Mecânica; Colmo; Forragem; Mecanização; Sorghum Bicolor.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/255643/1/Estabelecimento-da-melhor-epoca-de-colheita-mecanica-e-processamento-do-sorgo-biomassa.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (30127-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS