Data/hora: 19/06/2024 22:31:31

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 09/12/2004
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | SANCHES, J.; CLÓVIS, I. B.; DURIGAN, J. F.; SIMÕES, M. L.; LOPES, W. T. DA S.
Título: | Uso da tomografia de ressonância magnética para diagnosticar os efeitos de injúrias mecânicas em abacates.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA , 33., 2004, São Pedro. Anais... Campinas: Unicamp-Feagri, Embrapa Informática Agropecuária, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se determinar o potencial do uso da tomografia de ressonância magnética, como método nào-destrutivo, para avaliar os efeitos das injúrias mecânicas em abacates. Foram utilizados frutos fisiologicamente maturos, das cultivares Hass e Quintal, que foram submetidos às injúrias por dois impactos, em lados opostos do fruto, provocados por queda livre de 2,00 m. Na injúria por  compressão, eles foram submetidos a um peso de 117,6 N, por 24 horas e na injúria por corte, eles receberam quatro lesões longitudinais e ern lados opostos, com 40 mm de comprimento e 4 mm de profundidade. Os frutos injuriados foram armszenados sob condições de ambiente (22 " 2 °C e 50 %UR) e analisados ern tomógrafo de ressonância magnética Varian Inova de 2 Tesla, a cada 5 dias, obtendo-fie tomogramas simétricos a partir do centro do fruto. A tomografia de ressonância magnética se mostrou uma ferramenta eficaz na detecção de injúrias internas em frutos de abacate. Os frutos da cultivar Hass não se mostraram suscetíveis às injúrias e as imagens tomográficas não indicaram a ocorrência de lesionamento interno. Na cultivar Quintal, os frutos submetidos às injúrias por compressão e impacto, apesar de não mostrarem lesões externas, as imagens tomográficas indicaram a ocorrência de lesionamento interno e a evolução do mesmo durante o amadurecimento.
Palavras-Chave: | Abacates; Injúrias internas; Ressônancia magnética.
Thesagro: | Persea Americana; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8542-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00048 -  - 2004.00048 - DIS