Data/hora: 09/06/2024 20:26:13

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 20/12/2007
Data da última atualização: | 09/01/2008
Autoria: | SIMÕES, W. L.; COELHO, E. F.; MARTINEZ, M. A.; COELHO FILHO, M. A.; COSTA, E. L.; DIAS, D. A. F.
Afiliação: | Welson L. Simões, UFV; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Mauro A. Martinez, UFV; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; Edio L. Costa, EPAMIG; Dimária A. F. Dias, UNIMONTES.
Título: | Influência da disposição dos microaspersores no perfil de extração de água pelas raízes da lima ácida ?tahiti?.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 17., 2007. Mossoró. Agricultura no semi-árido. Mossoró: [s.n.], 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se com  presente trabalho avaliar o padrão de extração de água no solo pela lima ácida Tahiti, em função de diferentes disposições de microaspersores, em solo um arenoso. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três tratamentos e três repetições. As zonas de extração de água foram monitoradas em 3 plantas de cada tratamento em uma malha de 0,25m x 0,25m em planos bidimensionais limitados pela distância de 0,25m da planta e e pela profundidade de 1,0m. A extração de água foi avaliada em três tratamentos: T1  um microaspersor por planta entre plantas ao longo da fileira, com vazão 35 L h-1 , T2 um microaspersor para duas plantas ao longo da fileira, com vazão 70 L h-1 e T3 um microaspersor por planta com vazão 35 L h-1 , a 0,3m da planta. O monitoramento de umidade foi realizado no período antes uma irrigação até antes do início da próxima, com intervalos de 10 minutos.
Thesagro: | Absorção de Água; Fruta Cítrica; Fruticultura; Microaspersão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23805-1) - UPC - SP - -- - S12478 -  - 12478 - DIS