Data/hora: 09/06/2024 13:33:00

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 26/07/1999
Data da última atualização: | 26/04/2019
Autoria: | NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.
Afiliação: | TARCIZIO NASCIMENTO, CPATSA; JOSÉ MONTEIRO SOARES, CPATSA.
Título: | Coluna de nivel constante para testes, de emissores de baixa pressao, em laboratorio.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 27., 1998, Poços de Caldas, MG. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998.
Páginas: | v. 2, p. 323-325.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho tem como objetivo mostrar a construcao e uma coluna de nivel constante, que consiste em um tubo aco zincado com 10,00 m de comprimento e 0,15 m de diametro, alimentado pela parte superior atraves de uma bomba e que na parte inferior dispoe de duas saidas de agua, sendo uma interlida a um monometro de mercurio e tem o objetivo alimentar a bancada de teste, e a outra interligada a uma mangueira flexivel de 15 m de comprimento e 0,038 m de diametro, cuja altura da extremidade, ligada ao extravasor, e controlada atraves de uma roldana e pelo processo dos vasos comunicantes mantem a carga hidraulica na altura desejada, ja que o excesso de agua e drenado por outra mangueira, de igual tamanho e diametro, tambem ligada ao extravasor.
Palavras-Chave: | Baixa pressao; Coluna; Constant level; Emissor; Low pressure; Nivel constante; Transmitter.
Thesagro: | Equipamento; Irrigação.
Thesaurus Nal: | equipment; irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/196503/1/Congresso-de-engenharia-agricola-323-325.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7673-1) - UPC - RA - PP - 631.3 - C749a -  - DIS