Data/hora: 21/06/2024 03:28:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	06/09/2006	
Data da última atualização: 	17/07/2014	
Autoria: 	NAIME, J. M.; CONCIANI, W.; SOARES, M. M.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.	
Título: 	Estudo de solos colapsíveis por método não-invasivo.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1996.	
Páginas: 	4 p.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Pesquisa em Andamento, 11).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O colapso do solo vem preocupando os profissionais da área de Geotecnia há mais de 50 anos, quando este fenômeno começou a ser estudado. Tal fenômeno tem gerado grandes prejuízos aos produtores de grãos do Mato Grosso, causando afundamento de armazéns e enormes perdas de grãos. Em algumas situações, o afundamento do piso de armazém chega a 1m. O calpso do solo é uma súbita redução do volume sob carga devido a um aumento no teor de umidade. Para ocorrência do colapso é preciso que o solo esteja no estado não saturado e apresente uma estrutura porosa meta-estável. A infiltração de água no sol provoca a destruição dos cimentos naturais do solo.	
Palavras-Chave: 	Solos.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/9819/1/PA11_96.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9819-1) - UMT - FL - -- - PROCI-96.00146 -  - 1996.00146 - DIS
AI-SEDE - (36389-1) - EMB - FL - -- - 09375 - CNPDIA - 09375 - DIS
AI-SEDE - (36389-2) - EMB - FL - -- - 09375 - CNPDIA - 09375a - DIS