Data/hora: 22/06/2024 02:45:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	17/11/2005	
Data da última atualização: 	17/11/2005	
Autoria: 	ROCA-BRUNO, L. E.; AGNELLI, J. A. M.; SOUSA, J. A. de; MATTOSO, L. H. C.	
Título: 	Influência do polipropileno funcionalizado como agente compatibilizante na preparação do compósito polimérico - fibras de sisal através do processo de extrusão relativa.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMERO, 6.; INTERNATIONAL MACROMOLECULAR COLLOQUIUM, 9.; Gramado, 2001. [Anais...]. Gramado: UFRGS-IQ: Associação Brasileira de Polímeros, 2001. p. 231-233.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Tem se observado uma forte tendência à utilização de materiais ecológicos e renováveis. Fibras naturais como juta, seda, sisal, etc, tem ganho uma importância na área dos compósitos poliméricos[1-2] devido a seu baixo custo, baixa densidade, flexibilidade e de facilmente processável, sem comprometer a vida útil dos equipamentos de processamentos convencionais.	
Palavras-Chave: 	Acetilação; Ácido esteárico; Benzoilação; DMTA; Peróxidos; Silanos.	
Thesagro: 	Álcali.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9028-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00105 -  - 2001.00105 - DIS