Data/hora: 10/06/2024 10:09:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - A	
Data corrente: 	29/11/1999	
Data da última atualização: 	14/12/2021	
Autoria: 	SILVA, F. V.; SOUZA, G. B. de; FERRAZ, L. F. de M.; NOGUEIRA, A. R. de A.	
Afiliação: 	FERNANDO V. SILVA, USP; GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE; LUIZ FRANCISCO DE MATTEO FERRAZ, CNPDIA; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE.	
Título: 	Determination of chloride in milk using sequential injection automated conductimetry.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Food Chemistry, v.67, p.317-322, 1999.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	No desenvolvimento das técnicas analíticas concentrações se faz necessário o aprimoramento do preparo de amostras, reduzindo etapas de manipulação e minimizando riscos de contaminação. A decomposição acida em fase vapor tem sido empregada em microondas fechados com alta pressão, permitindo apenas a utilização de massas e volumes reduzidos de amostras e reagentes. Este trabalho propõe a decomposição de amostras a partir de digestão acida em fase vapor em recipiente aberto com uso de microondas focalizado. Para tanto, foi desenvolvido um suporte em Teflon" no qual foram inseridos 4 recipientes para amostras. Visando minimizar etapas de manipulação, os recipientes foram dimensionados para uso direto no autoamostrador do espectrometro de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS Varian, AA-800 Z). As amostras foram pesadas diretamente nos recipientes (ca. 30 mg), aos quais foram adicionados 100 pL de água desionizada, para auxiliar a ação do vapor acido. 0 suporte foi introduzido em frasco de vidro do microondas focalizado (STAR-6, CEM), contendo 20 mL de HNO3 conc.	
Palavras-Chave: 	Decomposição em fase vapor; Microondas focalizado; Preparo de amostras; Técnicas analiticas.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (12547-1) - UPC - AP - DD - PROCI-1999.00110 - SIL - 1999.00110 - DIS