Data/hora: 04/06/2024 10:15:14

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 25/08/2011
Data da última atualização: | 19/10/2011
Autoria: | BRITO, R. B. F.; SOUZA, L. D.; PAZ, E. J. de J. da; Souza, L. da S.
Afiliação: | RALPH BRUNO FRANÇA BRITO, UFRB; LAERCIO DUARTE SOUZA, CNPMF; EDILON JORGE DE JESUS DA PAZ, UFRB; Luciano da Silva Souza, UFRB.
Título: | Umidade de máxima compactação de um latossolo amarelo distrocoeso, em função da aplicação de diferentes doses de carvão.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: SBCS; UFU; ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A necessidade de criar sistemas agrícolas cada vez mais produtivos torna indispensável que manejos mais sustentáveis sejam viabilizados. A descoberta arqueológica da ?terra preta do índio? na Amazônia mostrou um solo com um teor de matéria orgânica muito alto, que ao longo dos anos mantém sua fertilidade e produtividade. O manejo, que consistiu na incorporação sistemática de carvão ao solo, surge como uma alternativa para evitar ou retardar a compactação do solo. A compactação é a diminuição do volume de um corpo sob determinada pressão, mas mantendo a mesma massa. O objetivo desse trabalho foi avaliar a adição de diferentes porcentagens volumétricas de carvão sobre a umidade de máxima compactação (UMC) e a densidade de máxima compactação do solo (DMC). O trabalho foi desenvolvido no laboratório de física do solo da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. O solo utilizado foi um Latossolo Amarelo Distrocoeso, nos horizontes: Ap : 0-9cm e AB: 9-38cm. Os tratamentos consistiram na adição de porcentagens volumétricas de carvão, de 0,1,2 e 3%, ao solo. O carvão utilizado foi oriundo do cajá (Spondias mombim). A determinação da UMC foi realizada com o teste normal de Proctor (1933). O carvão proporcionou um aumento de 22,4% na UMC no horizonte Ap, e de 11,2 % no AB, ocasionando maior conteúdo de água ao solo, ampliando o intervalo de manejo mecanizado sem ocasionar danos a estrutura do solo.
Thesagro: | Carvão; Manejo; Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/41465/1/462-1.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27818-1) - UPC - AA - PP - CD.2011.002 -  -  - PCT