Data/hora: 26/09/2024 14:30:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	16/07/1996	
Data da última atualização: 	13/08/2024	
Autoria: 	SUGUINO, H. H.; CALDAS JUNIOR, W.; VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; CORDEIRO, G. G.	
Afiliação: 	HERMINIO H. SUGUINO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO; WALTER CALDAS JUNIOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO; CARLOS REEDER VALDIVIESO SALAZAR, INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA.	
Título: 	Parametros de drenagem subterranea nos latossolos do perimetro irrigado de Bebedouro.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 7., 1986, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: ABID, 1986.	
Páginas: 	v. 2, p. 607-619.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os requerimentos de drenagem, parametros e correspondentes relacoes economicas sao estudadas para os latossolos do P.I. Bebedouro. A area estudada ocupada parte dos solos principalmente da unidade 37 BB, representativos de aproximadamente 30% da area do Perimetro. Os estudos sao realizados num sistema de cinco linhas de drenos subterraneos paralelos, instaladas no lote 74 a 1,5 m de profundidade com m de espacamento. A recuperacao de 1,64 ha de videira gravemente afetada por excessos de umidade, devido as chuvas do ultimo inverno e a sua produtividade, assim como as variacoes da profundidade do lencol e das condicoes de umidade do perfil sao avaliadas para definir parametros de drenagem para os latossolos do Perimetro. Os custos dos trabalhos de drenagem foramde 101,04 ORTN/ha que significam menos de 15% dos custos de implantacao da videira.	
Palavras-Chave: 	Drenagem subterrranea; Pernambuco; Petrolina; Projeto Bebedouro; Underground drainage.	
Thesagro: 	Bebedouro; Irrigação; Salinidade.	
Thesaurus Nal: 	irrigation; salinity.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/194719/1/VII-CONGRESSO-NACIONAL-DE-IRRIGACAO-E-DRENAGEM.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (8315-1) - UPC - AA - PP - 631.7 - C749a - 19880158 - DIS