Data/hora: 20/06/2024 07:44:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Pesca e Aquicultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	A - 2	
Data corrente: 	17/05/2018	
Data da última atualização: 	17/05/2018	
Autoria: 	QUADRO, M. S.; ANDREAZZA, R.; TEDESCO, M. J.; GIANELO, C.; BARCELOS, A. A.; BORTOLON, L.	
Afiliação: 	MAURIZIO SILVERA QUADRO, UFPel; ROBSON ANDREAZZA, UFPel; MARINO JOSÉ TEDESCO, UFRGS; CLESIO GIANELO, UFRGS; AMAURI ANTUNES BARCELOS, UFPel; LEANDRO BORTOLON, CNPASA.	
Título: 	Teores de cromo ligados aos óxidos de ferro em áreas de descarte de lodo de curtume.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Sanitaria e Ambiental, n. 23, n. 1, p. 63-67, jan./fev. 2018.	
ISSN: 	1413-4152	
DOI: 	10.1590/S1413-41522018159157	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O descarte de resíduos de lodo de curtume no solo tem sido um problema ambiental devido aos altos teores de cromo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica dos óxidos de ferro e os teores de cromo ligados a esses minerais em áreas de descarte de resíduos de curtume. Para isso, foram determinados os teores de ferro e cromo extraídos por oxalato de amônio dos óxidos de baixa cristalinidade e por ditionito-citrato-bicarbonato (DCB) dos óxidos cristalinos na fração argila do solo. Esses teores variaram entre 3,5 e 4,1 mg kg-1 nos tratamentos sem aplicação de lodo de curtume e entre 19,9 e 56,8 mg kg-1 nos com adição de lodo. Os teores de cromo extraídos dos óxidos cristalinos variaram entre 21,3 e 23,3 mg kg-1 nos tratamentos sem aplicação de lodo e entre 46,4 e 103,0 mg kg-1 nos com uso de lodo de curtume. A aplicação desse material proporcionou um aumento na relação do ferro extraído do óxido de ferro e o ferro extraído com o ditionito (Feo/Fed) dos óxidos da área de descarte, o que evidencia uma diminuição da cristalinidade dos óxidos. Foi encontrada uma redução na relação do ferro extraído com o ditionito e do cromo extraído com o ditionito (Fed/Crd), o que mostra a substituição do ferro pelo cromo nos óxidos, evidenciando uma troca isomórfica. Essa alteração pode ser uma alternativa para a retenção de cromo pelo solo com grande força.	
Thesagro: 	Cromo; Curtume; Descarte; Eliminação de Resíduo; Lodo Residual; Metal Pesado; Oxido de Ferro.	
Thesaurus Nal: 	Clay minerals; Heavy metals; Waste disposal.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/177101/1/CNPASA-2018-esa.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pesca e Aquicultura (CNPASA)	
Exemplares: 	CNPASA - (678-1) - UPC - AP - DD - CNPASA_AP20 -  - 2018.020 - DIS