Data/hora: 23/06/2024 18:46:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	RIUL JUNIOR, A.; TELLES, G. D.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Filmes Langmuir-Blodgett (LB) de polianilinas.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1995.	
Páginas: 	p.263.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Filmes Langmuir-Blodgett (LB) de polianilina (PANI) foram fabricados sobre laminas de vidro bk7. As condicoes otimizadas para deposicao foram determinadas atraves de um estudo minucioso dos parametros que influenciam a formacao da monocamada, sua estabilidade sobre uma subfase acida (pH=2) e a posterior transferencia sobre a superficie de um substrato solido. Os filmes LB foram caracterizados por espectroscopia UV-vis, voltametria ciclica e medidas de condutividade eletrica e de potencial de superficie. Os resultados de UV-vis sao consistentes com os publicados na literatura para filmes de PANI fabricados por outros metodos. A absorbancia aumenta linearmente com o numero de camadas depositadas, o que indica que cada camada contribui com uma mesma quantidade de material. As medidas de potencial de superficie mostram que os filmes LB sao relativamente homogeneos em nivel macroscopico, embora alguns defeitos possam ser notados. Atraves de voltametria ciclica pode-se verificar que os filmes apresentam eletroatividade, similar a encontrada na literatura para a PANI preparada convencionalmente por centrifugacao. A condutividade dos filmes LB de PANI e da ordem de 10E-4 S/cm, com com excecao de um filme exposto durante trinta dias a vapores m-cresol. Neste caso, a condutividade atingiu 10E-2 S/cm. Estes valores de condutividade sao inferiores aos obtidos com filmes convencionais de PANI, embora maiores que os relatados para outros filmes LB similares.	
Palavras-Chave: 	Filme Langmuir-Blodgett; LB; PANI; Polianilina.	
Thesagro: 	Adsorção.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5510-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00112 -  - 1995.00112 - DIS