Data/hora: 25/06/2024 12:56:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	17/01/1997	
Data da última atualização: 	11/12/2021	
Autoria: 	MANTOVANI, E. C.; TIMOTEO SOBRINHO, A.; MARTYN, P. J.; BERTAUX, S.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Avaliação operacional de uma trilhadora de fluxo radial para sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench).	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 30, n. 6, p. 847-854, 1995.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na avaliacao operacional, um prototipo de trilhadora de fluxo radial, desenvolvido na Universidade Federal de Vicosa, Foi testado no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, da EMBRAPA. Acionado por motor a gasolina com potencia de kw 3,73 (c.v.), de 2.800 a 3.500 rpm, com velocidades perifericas 7, 11, 15 e 18 m/s, do cone trilhador, processando sorgo, com teores de umidade de 12, 16, 20 e 24% (b.u.). Os dados foram analisados no esquema fatorial, com delineamento de blocos ao acaso, com quatro repeticoes. A combinacao de 18 m/s e 20% de umidade foi a que proporcionou o melhor desempenho operacional da trilhadora.	
Palavras-Chave: 	Agricultural mechanization; Capacidade operacional; Mechanical damage thresher; Performan; Small thresher; Sorghum thresher.	
Thesagro: 	Mecanização Agrícola; Sorghum Bicolor; Sorgo.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19444/1/pab95_13_jun.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19444-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPMS - (9181-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS