Data/hora: 28/05/2024 20:14:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sul.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	14/09/2021	
Data da última atualização: 	30/05/2022	
Autoria: 	VOLK, L. B. da S.; TRINDADE, J. P. P.	
Afiliação: 	LEANDRO BOCHI DA SILVA VOLK, CPPSUL; JOSE PEDRO PEREIRA TRINDADE, CPPSUL.	
Título: 	Avaliação do estado de funcionamento do sistema edáfico campestre por sensores resistivos.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2021.	
Páginas: 	44 p.	
Série: 	(Embrapa Pecuária Sul. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 49).	
ISSN: 	1983-0467	
Idioma: 	Português	
Notas: 	ODS-2	
Conteúdo: 	O monitoramento intensivo de sistemas edáficos pode ser uma ferramenta importante para a tomada de decisão na gestão de sistemas pastoris. Condição para que sistemas pecuários com base em campo nativo possam alcançar maior eficiência produtiva. Para tal, foi acompanhado e avaliado o desempenho de um sistema integrado de monitoramento com sensores resistivos para registro da dinâmica da resistência elétrica do solo e inferência do estado de funcionamento do sistema edáfico campestre. O monitoramento foi realizado em área da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé/RS. O sistema é composto por quatro conjuntos de seis sensores agrupados por placas controladoras, sendo o armazenamento de dados feito por um computador modular. Os sensores foram instalados a 5 cm de profundidade, seguindo o padrão de amostragem preferencial sistemática com espaçamento entre eles de 1 m. A análise dos dados foi feita a partir da distribuição de frequência relativa e considerando o conjunto de dados como série temporal, a partir dos registros de resistência à condutividade elétrica, onde foram consideradas duas escalas espaciais e três escalas temporais. Considerando a totalidade dos sensores, observou-se diferenças nos descritores entre as estações do ano e entre as duas condições microclimáticas. Considerando o agrupamento dos sensores em transectas, observou-se diferença entre os descritores para todo o período, para as estações do ano e para as duas condições microclimáticas. Conclui-se que: a) o maior número de sensores, bem como sua sensibilidade e elevada frequência de registros permite trabalhar processos ou padrões em diferentes escalas espaciais e temporais, com distintos agrupamentos de sensores considerando sua localização e períodos de tempo; b) a amostragem preferencial sistemática na utilização de sensores demonstra ser uma estratégia eficiente para o monitoramento do sistema edáfico; c) a análise da dinâmica temporal em diferentes escalas (anual, estações do ano e duas condições microclimáticas distintas) permitiu identificar a amplitude total de resistência elétrica ao qual o sistema edáfico foi exposto, bem como seu estado de funcionamento em cada período; d) a estratégia de análise e interpretação de dados de registro de sensores resistivos aplicados no monitoramento de sistemas edáficos permitiu a ampla caracterização do estado de funcionamento de sistemas edáficos.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão; Sensoriamento Remoto; Solo; Vegetação Nativa.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/225951/1/BP-49-online.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sul (CPPSUL)	
Exemplares: 	CPPSUL - (14819-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS