Data/hora: 17/06/2024 12:23:45

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 21/10/2021
Data da última atualização: | 10/11/2021
Autoria: | TROYACK, I. B.; VÖN MUHLEN, C.; VASQUES, G. de M.; TEIXEIRA, W. G.
Afiliação: | ISABELA BIRNFELD TROYACK, UERJ; CARIN VÖN MUHLEN, UERJ; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS.
Título: | Estimativa do número de amostras de solo para caracterizar elementos químicos utilizando fluorescência de raios X portátil em áreas contaminadas: estudo de caso em Resende.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 26, n. 5, p. 893-901, set./out. 2021.
DOI: | https://doi.org/10.1590/S1413-415220200158
Idioma: | Português
Conteúdo: | A representatividade da amostragem é fundamental para embasar a tomada de decisão, uma vez que a heterogeneidade da matriz é o principal fator para incerteza dos dados nos estudos de gerenciamento de áreas contaminadas. Neste estudo, coletaram-se 112 amostras de solo superficial em malha quadrada de 1 x 1 m, em uma área 15 x 6 m, no campus regional de Resende da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Anteriormente, no terreno funcionaram empresas de produção de filmes radiográficos e purificação de prata metálica. As amostras de solo foram analisadas por pXRF, método de screening para metais. Com base nos dados levantados, calculou-se, por meio de métodos estatísticos, a quantidade de amostras que permitiriam uma caracterização representativa da área, considerando um erro relativo de 20% para dois intervalos de confiança: 95 e 80%. As análises indicaram concentrações superiores aos valores de referência para os parâmetros prata, mercúrio, chumbo, selênio e zinco. Os resultados de mercúrio possivelmente referem-se a ruído espectral, não estando relacionados ao histórico de uso e ocupação. Os coeficientes de variação das concentrações dos elementos analisados variaram de 132 a 225%. Considerando uma distribuição lognormal, calcularam-se 76 amostras para o maior intervalo de confiança e 53 para o menor. Isso seria o equivalente a transectos com espaçamentos de 1,47 e 2,11 m. Os resultados ratificam a necessidade de investigações de alta resolução nas áreas fonte, conforme recomendado pela Decisão de Diretoria da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo nº 038/2017/C (DD-038).
Palavras-Chave: | Contaminação por metais; Fluorescência de raios X portátil; Investigação ambiental.
Thesagro: | Amostragem; Solo.
Thesaurus Nal: | Screening.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/227634/1/Estimativa-do-numero-de-amostras-de-solo-2021.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20878-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS