Data/hora: 24/06/2024 21:56:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	29/11/2017	
Data da última atualização: 	29/11/2017	
Autoria: 	VASQUES, G. de M.; OLIVEIRA, R. P. de; BACA, J. F. M.; COELHO, M. R.; RODRIGUES, H. M.	
Afiliação: 	GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPS; JESUS FERNANDO MANSILLA BACA, CNPS; MAURICIO RIZZATO COELHO, CNPS; HUGO M. RODRIGUES, UFF.	
Título: 	Espectrometria de fluorescência de raio x de campo melhora a qualidade de mapas de teores de ferro do solo.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 16., 2017, Armação dos Búzios. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geoquímica, 2017.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Buscando explorar o potencial de uso in situ de um espectrômetro de fluorescência de raio X portátil (pXRF) para mapear atributos do solo, o objetivo foi mapear os teores de Fe do solo medidos por métodos padrão de laboratório auxiliado pelo pXRF em uma área de 3,4 ha sob pastagem em Seropédica, RJ. Dois métodos de interpolação foram comparados: (a) krigagem direta dos teores medidos pelos métodos padrão de laboratório em 105 pontos; e (b) krigagem dos valores desses teores preditos em função dos teores medidos por pXRF em 351 pontos. Os mapas de Fe total (ICP-OES) e de Fe extraível por ácido sulfúrico tiveram melhores índices de erro (25 pontos de validação) quando feitos a partir dos 351 valores preditos por pXRF, pois os mesmos recobrem melhor a área, além de os modelos de predição do Fe em função via pXRF terem apresentado R2 > 0,7. O pXRF permitiu aumentar, indiretamente, o número de observações para interpolação e, com isso, melhorar a acurácia dos mapas de Fe do solo.	
Palavras-Chave: 	Geoestatística; Geofísica; Sensoriamento proximal do solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167723/1/2017-059.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (19694-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2017.00251 - DIS