Data/hora: 21/06/2024 10:04:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	PEDROTTI, A.; PAULETTO, E. A.; CRUVINEL, P. E.; VAZ, C. M. P.; NAIME, J. M.; MACEDO, A.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	UFPel-FAEM; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Utilizacao da tomografia computadorizada na avaliacao da compactacao em terras baixas do RS.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO: O SOLO NOS GRANDES DOMINIOS MORFOCLIMATICOS DO BRASIL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, 25., jul. 1995, Vicosa, MG. Resumos expandidos... Vicosa: Universidade Federal de Vicosa, 1995.	
Volume: 	v.1	
Páginas: 	p.128-130.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.I.46.	
Conteúdo: 	Os solos de varzea, representados no Rio Grande do Sul por mais de 6~milhoes de ha, possuem grande variacao em seus parametros, o que leva a obtencao de solos com diferentes aptidoes de uso. O conhecimento das caracteristicas e propriedades dos solos de varzeas utilizados nos diferentes sistemas de cultivo atualmente empregados para o arroz irrigado se torna essencial, principalmente quando se objetiva a adocao de praticas de irrigacao, drenagem, adubacao e manejo em geral, visando a obtencao de altos niveis de produtividade com menores custos e menores probabilidades de degradacao dos mesmos e do ambiente onde estao situados. Em funcao da variabilidade dos resultados obtidos pelos diferentes metodos existentes para a determinacao das caracteristicas fisicas dos solos de varzea, mais especificamente da porosidade e da densidade aparente do solo e tambem devido a inexistencia de um metodo padrao, faz-se necessario buscar novas tecnicas para a caracterizacao fisico-hidrica desses solos. Uma tecnica moderna, que ja esta sendo empregada na ciencia do solo e a tomografia computadorizada (TC), que se utiliza de fontes de raios X e gama para a medida da densidade ou porosidade e umidade do solo, e por consequencia da compactacao do solo. A TC tambem permite trabalhar com amostras indeformadas e de qualquer geometria externa. Dessa forma, ela apresenta possibilidades interessantes de utilizacao como nova ferramenta em ciencia do solo, no caso do estudo especifico de densidade de solos de varzea e deve ser melhor examinada.	
Palavras-Chave: 	Anel de Kopeck; Densidade; Rio Grande do Sul; RS; TC.	
Thesagro: 	Arroz Irrigado; Solo; Tomografia; Várzea.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5463-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00094 -  - 1995.00094 - DIS