Data/hora: 23/06/2024 01:44:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	27/02/2015	
Data da última atualização: 	14/09/2020	
Autoria: 	SILVEIRA, H. L. F. da; VETTORAZZI, C. A.; VALENTE, R. A.	
Afiliação: 	HILTON LUIS FERRAZ DA SILVEIRA, CNPS; Carlos Alberto Vettorazzi, ESALQ; Roberta Averna Valente, UFSCar.	
Título: 	Avaliação multicriterial no mapeamento da suscetibilidade de deslizamentos de terra.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 38, n. 6, p. 973-82, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No mapeamento da suscetibilidade de deslizamentos de terra, necessita-se agregar as características da paisagem que atuam de maneira distinta no processo de queda de barreira e podem representar especificidades de uma região. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o método da Média Ponderada Ordenada (MPO) para o mapeamento de áreas suscetíveis ao deslizamento de terra. O método pressupõe a integração de diferentes características da paisagem (fatores), com a associação de pesos a elas (pesos de fator - pf). Pf representa a importância desses fatores para o estudo. Utilizaram-se, neste estudo, os fatores: substrato geológico, solos, declividade do terreno, uso e cobertura do solo e precipitação. Na definição dos fatores e seus pesos, empregou-se a Técnica Participatória. Para avaliação da MPO, geraram-se dois mapas de suscetibilidade, calculando o risco de tomada de decisão (R) e nível de compensação entre fatores (C). Para o primeiro, consideraram-se apenas pf e a compensação total entre fatores (C = 100%) e para o outro, um segundo grupo de pesos (de ordenação (po), que caracteriza a influência dos fatores). Os valores de pó resultaram em valor de C = 72%. No primeiro mapa predomina o nível de suscetibilidade médio, por influência excessiva do fator declividade (fator mais influente; com o maior de pf). No segundo, como consequência de po houve a agregação dos fatores de acordo com a importância previamente definida para eles e a melhor distribuição, em relação ao primeiro, de área entre os níveis de suscetibilidade. Concluiu-se que a MPO é adequada ao mapeamento da suscetibilidade de deslizamento, e a coerência entre pf e po confere robustez ao método.	
Palavras-Chave: 	Avaliação multicritério; Deslizamento de terra; Suporte à decisão.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/118880/1/04-2014-Silveira-et-al-Arvore-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (18878-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2011.00102 - DIS