Data/hora: 08/06/2024 11:36:17

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 1
Data corrente: | 27/05/2019
Data da última atualização: | 27/05/2019
Autoria: | VIANA, L. C.; BOLZON DE MUNIZ, G. I.; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | Lívia Cássia Viana, UFPR; Graciela Ines Bolzon de Muniz, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Propriedades físicas e mecânicas de filmes nanoestruturados obtidos a partir de polpa Kraft de Pinus sp. não branqueada.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 45, n. 116, p. 653-662, dez. 2017.
DOI: | 10.18671/scifor.v45n116.06
Idioma: | Português
Conteúdo: | Celulose nanofibrilada apresenta capacidade de gerar fortes ligações de hidrogênio e produzir um material com elevadas propriedades mecânicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do número de passes no processo mecânico de desfibrilação de obtenção de celulose nanofibrilada sobre as propriedades e características de filmes nanoestruturados. Foi utilizada polpa Kraft não-deslignificada de Pinus sp. Foram avaliados sete diferentes números de passes da polpa (0, 2, 5, 10, 20, 30 e 40) pelo moinho desfibrilador Super Masscolloider Masuko Sangyo. O aumento do número de passes resultou na diminuição do índice de cristalinidade da celulose nanofibrilada. Filmes nanoestruturados apresentaram valores estatisticamente superiores de densidade e propriedades de resistência à tração e ao arrebentamento em relação aos filmes de celulose sem tratamento mecânico. Os valores máximos para resistência à tração e ao arrebentamento foram obtidos para os filmes com até 10 passes pelo moinho. Os maiores valores de densidade e propriedades mecânicas apresentados pelos filmes nanoestruturados deve-se à estrutura mais compacta e de menor porosidade proporcionada pela maior superfície de contato das nanofibrilas de celulose.
Palavras-Chave: | Crystallinity index; Densidade; Índice de cristalinidade; Nanofibrila; Nanofibrils; Resistência a tração; Tensile resistance.
Thesaurus Nal: | Density.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197771/1/2017-Washington-SF-Propriedades-fisicas.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56812-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS