Data/hora: 15/06/2024 15:47:01

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 19/10/1998
Data da última atualização: | 11/12/2021
Autoria: | BIANCHINI, A.; MANTOVANI, E. C.; MARTYN, P. J.; CECON, P. R.; VIEIRA, L. B.; DIAS, G. P.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Desempenho de tração de um trator agrícola (2RM) em solo aluvial.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 33, n. 8, p. 1425-1430, 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho de um trator agricola 2RM, em solo aluvial. O delineamento experimental adotado foi um fatorial (3x2x2), sendo tres niveis de umidade do solo (36,3, 41,7 e 49,1%), dois niveis de cobertura vegetal (2.561 e 3.690 kg/ha) e dois niveis de profundidade de trabalho (27,1 e 33,1 cm), com tres repeticoes. O nivel de umidade 36,3% apresentou o maior risco de compactacao. A eficiencia tratoria apresentou diferencas significativas, entre niveis de umidade, apenas na maior profundidade de trabalho (33,1 cm), na presenca de 3.690 kg/ha de cobertura vegetal. A profundidade de trabalho influenciou todos os parametros estudados na avaliacao de desempenho do trator.
Palavras-Chave: | Alluvial soil; Desempenho; Equipament; Tracao; Traction; Tractor; Trator agricola.
Thesagro: | Equipamento Agrícola; Performance; Solo; Trator.
Thesaurus Nal: | soil.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/92352/1/pab31896.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)

Exemplares:

AI-SEDE - (5151-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPMS - (9306-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS